Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов

Республики Беларусь 25 мая 2017 г. N 5/43746

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

24 мая 2017 г. N 383

ОБ ОПИСАНИИ И ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЗНАКА СООТВЕТСТВИЯ ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГЛАМЕНТУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 21 ИЮНЯ 2011 Г. N 810

В соответствии с [пунктом 4 статьи 21](consultantplus://offline/ref=1A33CF9D37D7F4B217E8DE8542F07BC16EE3F4CBBDAB22A877386DCF13D5F26C21DCED3CC87057B0E5B751A0587E00K) Закона Республики Беларусь от 24 октября 2016 года "Об оценке соответствия техническим требованиям и аккредитации органов по оценке соответствия" Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что:

1.1. [знак](#P37) соответствия техническому регламенту Республики Беларусь (далее - знак соответствия) представляет собой сочетание букв "Т" и "Р", размещенных в рамке со скругленными углами, прерванной условным обозначением "BY", и имеет изображение на масштабной сетке согласно приложению;

1.2. размеры [знака](#P37) соответствия определяют изготовитель, уполномоченное им лицо, продавец (поставщик), получившие право на его применение.

Размеры [знака](#P37) соответствия должны гарантировать четкость его элементов и их различимость невооруженным глазом на общем цветном фоне объекта;

1.3. [знак](#P37) соответствия должен быть выполнен любым методом, обеспечивающим четкое и ясное его изображение в течение всего срока службы (годности, хранения) продукции;

1.4. изображение [знака](#P37) соответствия должно быть одноцветным и контрастировать с цветом поверхности, на которую оно нанесено;

1.5. изготовители, уполномоченные ими лица, продавцы (поставщики) продукции должны маркировать ее [знаком](#P37) соответствия, если продукция прошла все установленные соответствующими техническими регламентами Республики Беларусь процедуры оценки соответствия, что должно быть подтверждено документами, предусмотренными для соответствующих форм оценки соответствия в Национальной системе подтверждения соответствия Республики Беларусь;

1.6. [знак](#P37) соответствия, если иное не установлено [частью второй](#P19) настоящего подпункта или техническим регламентом Республики Беларусь, наносится непосредственно на продукцию вблизи информации об изготовителе, как правило, на ее несъемной части, а также приводится в прилагаемых к ней эксплуатационных документах.

Допускается нанесение [знака](#P37) соответствия на наименьшей потребительской упаковке (таре) и указание в прилагаемых к продукции эксплуатационных документах при невозможности нанесения его непосредственно на продукцию (если размер продукции или ее тип не позволяют нанести знак соответствия). В случае отсутствия упаковки на такую продукцию [знак](#P37) соответствия приводится в прилагаемых к ней эксплуатационных документах;

1.7. не допускается нанесение маркировки, знаков и надписей, способных ввести в заблуждение потребителей и заинтересованных лиц относительно значения и изображения [знака](#P37) соответствия;

1.8. в случае если на продукцию наносятся иные знаки соответствия, то они не должны ухудшать видимость, четкость и читаемость [знака](#P37) соответствия.

2. Признать утратившим силу [постановление](consultantplus://offline/ref=1A33CF9D37D7F4B217E8DE8542F07BC16EE3F4CBBDAB26AA75396BCF13D5F26C21DC7E0DK) Совета Министров Республики Беларусь от 21 июня 2011 г. N 810 "Об описании и порядке применения знака соответствия техническому регламенту" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 72, 5/34010).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 30 июля 2017 г.

|  |  |
| --- | --- |
| Премьер-министр Республики Беларусь | А.Кобяков |

Приложение

к постановлению

Совета Министров

Республики Беларусь

24.05.2017 N 383

ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗНАКА СООТВЕТСТВИЯ ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГЛАМЕНТУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА МАСШТАБНОЙ СЕТКЕ



а - шаг вспомогательных линий масштабной сетки

Размеры знака соответствия определяются путем выбора базового размера Н, исходя из шага вспомогательных линий масштабной сетки а.

Минимальное значение базового размера Н - 5 мм.

Увеличение размера графического изображения знака соответствия должно быть пропорционально базовому размеру Н.